<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="29.21" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="0" x2="30.48" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="30.48" y1="1.27" x2="30.48" y2="52.07" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="52.07" x2="29.21" y2="53.34" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="29.21" y1="53.34" x2="1.27" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="53.34" x2="0" y2="52.07" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="52.07" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RPI" library="pinhead" package="2X20" value=""/>
<element name="LOGIC" library="pinhead" package="2X10" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X08" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X08" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP11" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP12" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP13" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="JP14" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="LOGIC" pad="18"/>
<contactref element="LOGIC" pad="17"/>
<contactref element="LOGIC" pad="19"/>
<contactref element="LOGIC" pad="20"/>
<contactref element="RPI" pad="39"/>
<contactref element="RPI" pad="25"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIO1">
<contactref element="RPI" pad="7"/>
<contactref element="LOGIC" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIO2">
<contactref element="RPI" pad="11"/>
<contactref element="LOGIC" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DIO3">
<contactref element="RPI" pad="13"/>
<contactref element="LOGIC" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DIO4">
<contactref element="RPI" pad="15"/>
<contactref element="LOGIC" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DIO5">
<contactref element="RPI" pad="12"/>
<contactref element="LOGIC" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DIO6">
<contactref element="RPI" pad="16"/>
<contactref element="LOGIC" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DIO7">
<contactref element="RPI" pad="18"/>
<contactref element="LOGIC" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DIO8">
<contactref element="RPI" pad="22"/>
<contactref element="LOGIC" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SRQ">
<contactref element="RPI" pad="33"/>
<contactref element="LOGIC" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="NDAC">
<contactref element="RPI" pad="31"/>
<contactref element="LOGIC" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ATN">
<contactref element="RPI" pad="32"/>
<contactref element="LOGIC" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NRFD">
<contactref element="RPI" pad="29"/>
<contactref element="LOGIC" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IFC">
<contactref element="LOGIC" pad="13"/>
<contactref element="RPI" pad="40"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="REN">
<contactref element="LOGIC" pad="15"/>
<contactref element="RPI" pad="38"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DAV">
<contactref element="LOGIC" pad="14"/>
<contactref element="RPI" pad="35"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="EOI">
<contactref element="LOGIC" pad="16"/>
<contactref element="RPI" pad="37"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="RPI" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="RPI" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="RPI" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="RPI" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="RPI" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="RPI" pad="9"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="RPI" pad="2"/>
<contactref element="RPI" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
